***DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS***

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593, TK 54630

FAX- 0030-2310-533403 , [www.stefagomma.com](http://www.stefagomma.com/)

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

 Ο σωλήνας παράγεται από πολυουρεθάνη υψηλής αντοχής στην τριβή

με ενσωματωμένη επιχαλκωμένη χαλύβδινη έλικα.

 Θερμοκρασία λειτουργίας : -40o C έως + 90o C (+125o C για μικρά χρονικά διαστήματα)

 Ευρεία χρήση σε μηχανές βάμβακος λόγω ανθεκτικότητας στην κρούση.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm** | **ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. bar** | **ΚΕΝΟ mbar** |  | **ΒΑΡΟΣ kg/m** | **ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗ mm** |  |
| 76 | 1.5 | 350 |  | 0,56 | 78 |  |
| 102 | 1 | 300 |  | 0,91 | 109 |  |
| 127 | 1 | 300 |  | 1,13 | 134 |  |
| 152 | 1 | 300 |  | 1,44 | 160 |  |